|  |  |
| --- | --- |
| **Nmos**  VGS = -2.5 < VT  VDS = 2.5V  VGD = VGS – VDS = -5 < VT  Cut-off | **Pmos** |
| **Pmos** | **Nmos**  VGS = -2 < VT  VDS = 6V  VGD = VGS – VDS = -8 < VT  Cut-off |